

Личные кабинеты

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ  
ДО ВЕРСИИ 1.0.3.9

Листов 9







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Д. Высокинская  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

Аннотация

Настоящий документ описывает порядок обновления Личных кабинетов до версии 1.0.3.9 и входит в состав рабочей документации.

# Обновление Личных кабинетов до версии 1.0.3.9

Выпущено обновление [Личных кабинетов](http://kades.ru/office) до версии 1.0.3.9, с большим объёмом нововведений и исправлений. В связи с тем, что изменился механизм авторизации (в частности, при отсутствии подключения к сети Интернет теперь можно зайти в ЛК как «сотрудник»), **данную версию необходимо скачать с сайта и выполнить обновление вручную**.

1. Запустите «Личные кабинеты», **модуль ПК КИ** и сделайте резервную копию базы данных:  
     
   
2. Закройте «Личные кабинеты» или перегрузите компьютер
3. Скопируйте файлы настроек для их дальнейшего восстановления. Более подробно это рассмотрено в вопросе «Как обновить личный кабинет?» на странице <http://kades.ru/edit-blog/2-uncategorised/149-chavo-po-lichnym-kabinetam>.
4. Зайдите на сайт Ассоциации – <http://kades.ru>
5. Перейдите на сайте в раздел **Личные кабинеты** – <http://kades.ru/office>  
     
     
   
6. Скачайте на компьютер программу установки:  
     
   
7. Запустите скачанную программу установки **lk\_installer.exe** и установите «Личные кабинеты» по умолчанию, нажимая кнопку **Далее**.
8. Если у вас уже были установлены «Личные кабинеты», то **на шаге выбора компонентов установите флаг только напротив пункта «Личные кабинеты», иначе вы можете стереть базу данных:**  
   
9. После установки запустите «Личные кабинеты». Они должны быть версии 1.0.3.9  
     
     
   
10. В модуле ПК КИ должны быть дела из вашей базы данных:  
    
11. Если всё так, значит обновление прошло успешно.

## Версия 1.0.3.9

* Для комплексных работ изменена логика формирования Акта согласования.
* На вкладке Документы при копировании фильтр теперь запоминает прежнее значение.
* Изменен механизм формирования чертежа, который встраивается в печатные формы для лучшего «попадания» в масштаб.
* При выгрузке графической части с использованием модуля **Mapinfo** картинка позиционируется теперь так, чтобы не перекрывать рамки.
* Реализован импорт правообладателей и их прав при загрузке выписки.
* Добавлен импорт выписок на ряд объектов, выдаваемых **ФГИС ЕГРН**, в том числе на помещения.
* Для ЕНК добавлена возможность добавления кадастровых номеров земельных участков.
* При добавлении нового промера и выборе из списка типа точки Базовая станция GPS программный комплекс автоматически подставляет характеристики последней базовой станции, а также проставляет дирекционный угол и расстояние.
* При подготовке схемы геодезических построений в техническом плане (по аналогии с межевым) при добавлении линии измерений теперь прорисовывается стрелка до измеряемого объекта (если точка, к которой проложена линия измерения, имеет характеристику «точка участка»).
* При отсутствии подключения к сети Интернет теперь можно зайти в комплекс как «сотрудник».
* Для **Проекта межевания** в модуле Администратор в Справочниках появились:
  + Заключение кадастрового инженера.
  + Заключение об отсутствии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
  + Заключение кадастрового инженера о снятии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
* Для **Проекта межевания** появилась возможность разделить графическую составляющую на фрагменты по аналогии с Межевым планом.
* Для **Проекта межевания** переработан механизм и сама форма, теперь увеличилась стабильность и скорость ее формирования.
* Для карта-плана изменена логика заполнения реквизита Особые отметки.
* Для схемы геопостроений сохраняет установленную позицию при повороте надписи в свойствах.
* При копировании помещений в скопированные объекты копируются теперь также номер кадастрового квартала и кадастровый номер объекта, в пределах которого располагается объект.
* Для ввода однотипного параметра, например зоны, системы координат, погрешности теперь есть возможность сделать выбор нескольких контуров, чтобы не вводить для каждого контура параметры в отдельности.
* Реализован экспорт нескольких контуров за одну операцию (необходимо сделать выбор нескольких контуров для выгрузки).
* Для многоконтурного ЗУ теперь существует возможность выделить «ненужные контура» (части ЗУ) и сразу удалить группу (кнопка **Удалить**).
* При создании **Проекта межевания** наименование формируемого документа теперь соответствует его содержанию.
* Исправлена ошибка при вводе большого значения координаты.
* Исправлена ошибка для СРЗУ на КПТ, когда в печатной форме не указывался контур, а координаты выводились списком подряд.
* Наложен ряд дополнительных правил ФЛК на интерфейс, например на номер КК.
* Добавлена функция удаления ведущих и конечных пробелов для большей совместимости с проверками ФЛК, проводимыми над XML-файлами во **ФГИС ЕГРН**.
* Исправлены другие мелкие недочеты.

СОСТАВИЛИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, предприятия | Должность | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |